

Descriptif coffret de commande

Wilo-MS-Lift

Le fonctionnement des pompes de relevage sera associé à un coffret de commande de marque Wilo type MS-Lift.

Garantie constructeur de 2 ans.

Descriptif et fonctionnalités :

Gestion d’une ou deux pompes submersibles en installation fixe : puisard inondé ou fosse sèche

Surveillance de niveau et protection moteur(s) contre les surintensités, les surcharges thermiques et la marche à sec.

W-CTRL-MS-L-1x4kW-DOL : coffret de commande pour le pilotage de 1 pompe submersible jusqu'à 4 kW.

W-CTRL-MS-L-2x4kW-DOL : coffret de commande pour le pilotage de 2 pompes submersibles jusqu'à 4 kW.

De manière générale le coffret devra répondre aux exigences suivantes :

* + Conforme aux normes EN50178, EN60204-1, EN60730-1, EN61000-6-2 et EN61000-6-3.
	+ Plage de température ambiante de 0°C à 40°C.
	+ Enveloppe IP54 résistante aux UV.
	+ Protection complète des moteurs (surcharge et thermique + sondes thermiques PTO).
	+ Signalisation en façade par voyants LED.
	+ Verrouillage possible des commandes du coffret.
	+ Protection antiblocage.
	+ Détection de niveau par flotteur.

Signalisation :

* Voyant d’affichage sous tension, trop-plein, marche par pompe et défaut par pompe.
* Voyant de mode automatique et mode manuel.
* Affichage défaut thermique par pompe.
* Alarme par vibreur.

Report :

* Report de défaut général et d’alarme.