

Descriptif pompe de relevage submersible

Les pompes submersibles seront de marque Wilo type Drain TC 40.

Garantie constructeur de 2 ans.

Descriptif et fonctionnalités :

Pompe submersible pour eaux chargées sans matières fécales en groupe monobloc immergé pour fonctionnement intermittent en installation immergée stationnaire et transportable.

Pompe prête à être branchée avec câble de raccordement de 5 m et fiche à contact de protection.

De manière générale les pompes devront répondre aux exigences suivantes :

* + Plage de température du fluide de 3°C à 40°C.
  + Protection thermique à redémarrage automatique intégré.
  + Corps de pompe en fonte grise, roue en matériaux composites, carter de moteur et arbre en acier inoxydable.
  + Protection thermique du moteur.
  + Mode de fonctionnement immergé : S1.
  + Mode de fonctionnement non immergé : S3 25%.

Wilo-Drain TC 40