

Descriptif pompe auto-amorçante

Les pompes auto-amorçante à eaux usées et à prise automatique seront de marque Wilo type Drain LP.

Garantie constructeur de 2 ans.

Descriptif et fonctionnalités :

Pompes destinées au refoulement de grandes quantités d´eaux propres et légèrement pollué. Elles sont prévues pour le relevage des eaux usées grâce à leur système auto-amorçant avec moteur normalisé pour une installation à sec.

Utilisation pour le relevage des eaux de condensat, de rejet d’adoucisseur (résistance à l’eau de mer), d’eau de piscine et des filtres de vidanges à sable ou diatomée.

De manière générale les pompes devront répondre aux exigences suivantes :

* Clapet anti retour intégré dans le corps de pompe.
* Plage de température du fluide de 3°C à 35°C.
* Corps de pompe en polypropylène, roue en laiton et arbre en acier inoxydable.
* Poignée de transport et pied d’assise intégré.

Wilo-Drain LP