

Descriptif pompe de relevage submersible

Les pompes submersibles seront de marque Wilo type Drain TP 80/TP 100

Garantie constructeur de 2 ans.

Descriptif et fonctionnalités :

Pompe submersible pour eaux chargées avec matières fécales (norme EN 12056-1), eaux de de traitement et eaux usées pour fonctionnement continu en installation immergée stationnaire et transportable et l'installation à sec stationnaire.

De manière générale les pompes devront répondre aux exigences suivantes :

* + Roue monocanal
  + Plage de température du fluide de 3°C à 40°C.
  + Granulométrie de passage de 80 ou 95 mm suivant modèle.
  + Surveillance thermique du moteur
  + Corps de pompe et roue en polyuréthane, carter moteur et arbre en acier inoxydable.
  + Mode de fonctionnement immergé : S1.

Wilo-Drain TP 80/TP 100