

Descriptif pompe de relevage submersible

Les pompes submersibles seront de marque Wilo type Rexa PRO.

Garantie constructeur de 2 ans.

Descriptif et fonctionnalités :

Pompe submersible pour eaux chargées à moteur immergé pour installation immergée stationnaire et transportable, pour le pompage des eaux usées, des eaux chargées contenant des matières fécales (dans le domaine de validité de (DIN) EN 12050-1) et des eaux chargées

De manière générale les pompes devront répondre aux exigences suivantes :

* Roue vortex ou monocanal
  + Plage de température du fluide de 3°C à 40°C et pouvant accepter une température de fluide de 60°C pendant 3 minutes.
  + Granulométrie de passage de 50 à 100 mm suivant modèle.
  + Surveillance de la température du bobinage avec sonde bimétallique
  + Corps de pompe, roue et carter moteur et en fonte grise, arbre en acier inoxydable.
  + Mode de fonctionnement immergé : S1.
  + Mode de fonctionnement non immergé : S2-30 min ou S3-25%

Equipement électrique supplémentaire :

* F = interrupteur à flotteur avec extrémité de câble dénudée.
* A = avec interrupteur à flotteur et fiche.
* P = avec fiche.

Wilo-Rexa PRO