[](https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwilo.com%2Fde%2Fde%2FKatalog%2FWilo-HiSewlift-3_68.html&psig=AOvVaw3VR8qewgmFmw0iCWTeZYlO&ust=1588239818633000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJi6pMSsjekCFQAAAAAdAAAAABAE)

Descriptif station de relevage

La station de relevage sera de marque Wilo type Hisewlift 3.

Garantie constructeur de 2 ans.

Descriptif et fonctionnalités :

Mini-station de relevage pour le pompage des eaux usées sans matières fécales (selon la norme DIN EN 12050-2) ne pouvant pas être évacuées vers le réseau d'assainissement par inclinaison naturelle.

Station de relevage pour le pompage des eaux chargées en matières fécales (selon DIN EN 12050-1) qui ne peuvent pas être conduites aux égouts grâce à l'inclinaison naturelle.

Mini-station de relevage fonctionnant automatiquement avec dilacérateur, clapet anti-retour monté, filtre à charbon actif, bride de refoulement élastique ainsi que des possibilités de raccordement pour des toilettes et - en fonction du modèle - deux ou trois articles de drainage supplémentaires. Le dégazage a lieu par le biais d'un filtre à charbon actif inodore dans la pièce d'installation.

De manière générale la station devra répondre aux exigences suivantes :

* Plage de température du fluide de 0°C à 35°C
* Volume de réservoir de 14,4 litres ou 17,4 litres suivant modèles.
* IP 44, classe de protection F
* Contrôle de niveau par capteur de pression pneumatique pour éviter tout contact avec le liquide véhiculé
* Protection thermique du moteur intégrée

Wilo-Hisewlift 3