[](https://www.google.fr/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwilo.com%2Fch%2Fde%2FProdukte-Kompetenzen%2FBaureihensuche%2FWilo-HiDrainlift-3_110.html&psig=AOvVaw2ZBsyuS8Xh4WNKeSzYmnY7&ust=1592051768231000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLCQtJOl_OkCFQAAAAAdAAAAABAE)

Descriptif station de relevage

La station de relevage sera de marque Wilo type HiDrainLift 3.

Garantie constructeur de 2 ans.

Descriptif et fonctionnalités :

Mini-station de relevage pour le pompage des eaux usées sans matières fécales (selon la norme DIN EN 12050-2) ne pouvant pas être évacuées vers le réseau d'assainissement par inclinaison naturelle.

Station de relevage prête à être branchée, automatique Station de relevage très compacte, silencieuse et fonctionnant automatiquement selon EN 12050-2, pour installation sous une douche ou dans les armoires basses, dotée de tous les équipements de commutation et de commande nécessaires, clapet anti-retour monté et 2-3 tubulures d'aspiration (en fonction du modèle).

Jusqu'à trois possibilités de raccordement pour le drainage de lavabo, baignoire, douche, bidet, machine à laver, lave-vaisselle ou évier.

Dégazage par le biais d'un filtre à charbon actif inodore dans la pièce d'installation.

De manière générale la station devra répondre aux exigences suivantes :

* Plage de température du fluide de 0°C à 35°C (jusqu’à 75 °C pendant 5 minutes suivant modèle)
* Volume de réservoir de 3,9 litres, 15,5 litres ou 16 litres suivant modèles.
* IP 44, classe de protection F
* Protection thermique du moteur intégrée

Wilo-HiDrainLift 3