

Descriptif pompe multicellulaire

La pompe de type verticale multicellulaire à haut rendement en ligne sera de marque Wilo type Helix FIRST V.

Garantie constructeur de 2 ans.

Descriptif et fonctionnalités :

Pompe multicellulaire à haut rendement non auto-amorçante, à exécution verticale avec raccords In line.

Pompe équipée d’un moteur asynchrone de classe IE3 selon IEC 60034-30-2 et d’un indice de rendement hydraulique MEI ≥ 0,7 (Helix FIRST V16 : MEI ≥ 0,5).

De manière générale la pompe devra répondre aux exigences suivantes :

* Moteur de classe énergétique IE3 selon IEC 60034-30-2.
* Indice de rendement hydraulique MEI ≥ 0,7.
* Plage de température du fluide de -20°C à 120°C.
* Plage de température ambiante de -15 à 50°C.
* Pression de service maximum de 16b, 25b ou 30b suivant modèle.
* Corps de pompe en fonte EN-GJL-250 avec revêtement cataphorèse, roues et arbre en acier inoxydable.

Wilo-Helix FIRST V