Dėkojame, kad įsigijote kompanijos Wilo SE pagamintą gaminį. Prieš pradėdami jį naudoti įdėmiai perskaitykite **naudojimo instrukciją**, kuri yra prie gaminio.



|  |  |
| --- | --- |
| Duomenys apie siurblį: siurblio modelis / artikulo numeris | Pardavimo data |
| Siurblio modelis Click or tap here to enter text. | Pasirinkite data |
| Artikulo numeris Click or tap here to enter text. |
| Siurbliui taikomas garantijos laikotarpis: | 24 mėn. |

|  |  |
| --- | --- |
| Pardavėjo duomenys: Įmonė / pardavėjo vardas ir pavardė | |
| Įmonės pavadinimas: | Įmonės pavadinimas Click or tap here to enter text. |
| Vardas ir pavardė: | Pardavėjo vardas ir pavardė Click or tap here to enter text. |
| Įvykus gedimui garantiniu laikotarpiu kreipkitės kontaktais nurodytais žemiau arba pildykite gedimo registraciją [www.wilogarantija.lt](http://www.wilogarantija.lt) . Draudžiama savavališkai ardyti, remontuoti siurblį (įrenginį). Priešingu atveju Wilo garantiniai įsipareigojimai netenka galios. | |

Standartiškai gaminiui galioja 24 mėn. garantijos laikotarpis nuo jo įsigijimo datos, bet ne ilgesnis nei 36 mėn. nuo pagaminimo datos. Jei šiame dokumente nenurodyta kitaip. Gaminys turi būti sumontuotas ir eksploatuojamas laikantis visų instrukcijoje nurodytų gamintojo reikalavimų ir nurodymų. Pagal garantiją gaminys remontuojamas ar keičiamas nauju nustačius, kad tai brokas (nekokybiškos medžiagos iš kurių gaminys pagamintas, nekokybiškas gaminio surinkimas gamykloje), pateikus teisingai užpildytą serviso blanką ir prekės įsigijimo dokumentą ar jo kopiją. Gedimą galima registruoti ir internetu [www.wilogarantija.lt](http://www.wilogarantija.lt)

**Garantija negalioja šiais atvejais:**

* Siurblys buvo sumontuotas ar eksploatuojamas nesilaikant montavimo ir naudojimo instrukcijoje nurodytų reikalavimų
* Siurblys (gaminys) sugadintas (pažeistas) mechaniškai (akivaizdūs išoriniai mechaninio poveikio požymiai)
* Siurblys pumpavo skysčius, nenumatytus jo techninėje dokumentacijoje arba skysčio ar kiti parametrai viršijo leistinas ribas (temperatūra, slėgis, koncentracija ir pan.)
* Siurblio hidraulinė dalis sugadinta, užsikišus, pratrinta, susidėvėję slydimo guoliai, užsikirtęs rotoriaus velenas dėl iš sistemos patekusių mechaninių dalelių, abrazyvų, priemaišų ar nešvarumų.
* Mechaninis veleno sandariklis pažeistas, sudilęs ankščiau laiko ir praleidžia vandenį dėl blogos pumpuojamo skysčio kokybės (abrazyvų, kalkių ar kitų mechaninių dalelių priemaišų pumpuojamajame skystyje).
* Siurblys dirbo sausai be vandens (skysčio) (nebuvo įrengta apsauga nuo sausos eigos, jei to reikia) arba blogai nuorintas.
* Tik konsoliniams siurbliams: neatliktas siurblio ir variklio veleno ašių centravimas (nėra centravimo atlikimo akto) prieš paleidžiant siurblį.
* Siurblys tinkamai neaptarnautas jeigu tai nurodyta siurblio naudojimo instrukcijoje.
* Į siurblio variklio elektrinę dalį iš išorės pateko skysčiai, dulkės ar kitos mechaninės dalelės, dėl ko siurblys sugedo.
* Neteisingai pajungtas elektros variklio maitinimas (ne pagal schemą nurodytą ant siurblio lentelės), arba maitinimo srovės parametrai neatitiko nurodytų siurblio variklio lentelėje.
* Nebuvo sumontuota išorinė elektros variklio šiluminė ar kitokia apsauga, arba ši apsauga buvo netinkamai sureguliuota (tiems siurblių modeliams, kuriuose nėra integruotos apsaugos nuo perkrovimo).
* Siurblio variklis dirbo prijungtas prie išorinio dažnio keitiklio kurio tiekiamos srovės parametrai neatitiko ribinių dydžių nurodytų siurblio dokumentacijoje ir dėl to variklis buvo sugadintas.
* Užsakant siurblį neteisingai nurodyti reikiami parametrai (našumas, slėgis (sistemos pasipriešinimas), temperatūra, skysčio sudėtis ir savybės, ir pan.) ir dėl to siurblys sugedo ar susidėvėjo ankščiau laiko.
* Siurblys savavališkai remontuotas įmonių ar asmenų kurių WILO neįgaliojo to atlikti, arba pakeista siurblio konstrukcija, panaudotos ne originalios atsarginės dalys ir priedai.
* Siurblys sugadintas dėl trečiųjų asmenų tyčinės ar netyčinės veiklos, arba nenugalimos jėgos (force majore) gaisro, žaibo, potvynio, užšalimo ir pan.

UAB “Wilo Lietuva”

Panerių g. 51-210,

LT-03160, Vilnius

Tel..: +370 521 364 95

Mail.lt@wilo.com

[www.wilo.lt](http://www.wilo.lt)

[www.wilogarantija.lt](http://www.wilogarantija.lt)