Nesavisiurbis išcentrinis vienpakopis siurblys kampinio išpildymo. Techniniai duomenys:

* Maks. terpės temperatūra: 60 °C
* Aplinkos temperatūra: 40 °C
* Didž. darbinis slėgis: 6,5 bar
* Maks. paleidimų per valandą skaičius: 20
* Siurbimo aukštis: iki 8 m
* Izoliacijos klasė: 155 (F)
* Apsaugos laipsnis: IPX4
* Garso slėgio lygis: LpA < 70 dBA

Medžiagos:

* Siurblio korpusas - ketus EN-GJL 200
* Laikiklis / variklio guolis iš aliuminio su žalvariniais įdėklais
* Žalvarinis darbaratis CW617N
* Nerūdijančiojo plieno velenas 1.4305
* Nitriliniai sandarinimo žiedai (NBR)
* Mechaninis sandariklis: anglis / keramika / NBR